|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  http://www.fips.ru/but2/RFP_LOGO.gif ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (19) | **RU** | (11) | [**64149**](http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUDE&DocNumber=64149&TypeFile=html) | (51) | МКПО | 8 |   (15) Дата регистрации: **16.09.2007**  (21) Номер заявки: [**2006501333**](http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUDEAP&DocNumber=2006501333&TypeFile=html)  (22) Дата подачи заявки: **04.05.2006**  (45) Дата публикации: [**16.09.2007**](http://www1.fips.ru/Archive/PO/2007FULL/2007.09.16/DOC/DOCURUS/DOC000V3/D00064D1/00064149/document.pdf) | [**23-03**](http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/MKPO10_HTML/?htmlUrl=http://www1.fips.ru/MKPO10_HTML/23/23-03.htm) |


(12) **СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ**

|  |  |
| --- | --- |
| Статус:  Пошлина: | действует (последнее изменение статуса: 21.04.2017)  учтена за 12 год с 05.05.2017 по 04.05.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| (24) Дата начала отсчета срока действия патента: **04.05.2006**  (73) Патентообладатель:  **Казионов Вячеслав Юрьевич (RU)** | (72) Автор:  **Казионов Вячеслав Юрьевич (RU)**  Адрес для переписки: **440600, г. Пенза, ул. Антонова, 25, кв.40, В.Ю. Казионову** |

(54) **ЭКРАННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЬНОГО ЧУГУННОГО**

(55) (57) Экранный модуль для радиатора,

[](http://www1.fips.ru/Archive/PO/2007FULL/2007.09.16/DOC/DOCURUS/DOC000V3/D00064D1/00064149/00000001.TIF)   
[](http://www1.fips.ru/Archive/PO/2007FULL/2007.09.16/DOC/DOCURUS/DOC000V3/D00064D1/00064149/00000002.TIF)   
[](http://www1.fips.ru/Archive/PO/2007FULL/2007.09.16/DOC/DOCURUS/DOC000V3/D00064D1/00064149/00000003.TIF)   
[](http://www1.fips.ru/Archive/PO/2007FULL/2007.09.16/DOC/DOCURUS/DOC000V3/D00064D1/00064149/00000004.TIF)

*характеризующийся*   
- наличием прямоугольных панелей, соединенных между собой с образованием Г-образного профиля;  
- выполнением обеих панелей с отбортованными вовнутрь боковыми кромками;  
- выполнением соединения панелей плавно скругленными;  
- наличием на обеих панелях прорезей;  
*отличающийся*   
- наличием на верхней отогнутой панели полукруглых выемок, выполненных соосно на отбортованных боковых кромках;  
- расположением прорезей на вертикальной панели в ее верхней и нижней частях и на отогнутой панели в несколько рядов в шахматном порядке.